附件

苍溪县元坝镇东河泥巴塘和亭子镇嘉陵江长江村集中式饮用水水源

保护区调整前后变化情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 苍溪县元坝镇东河泥巴塘集中式饮用水水源保护区 | 苍溪县亭子镇嘉陵江长江村集中式饮用水水源保护区 |
| 调整前 | 水源地名称 | 水源地类型 | 取水口 | 取水规模（吨/日） | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 | 水源地名称 | 水源地类型 | 取水口 | 取水规模（吨/日） | 一级保护区 | 二级保护区 |
| 元坝镇集中式饮用水水源保护区 | 地表水 | 东经106。2'56.9",北纬31。49'47.78" | 1200 | 从取水点起算。上游1000米至下游100米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域 | 从一级保护区上界起。上溯2500米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域 | 从二级保护区上界起，上溯5000米的水域及其河岸两侧纵深各200米的陆域 | 亭子镇集中式饮用水水源保护区 | 地表水 | 东经105。20'26",北纬31。49'39" | 540 | 水域范围：取水口上游1000米至下游100米的全部水域；陆域范围：水域长度范围内沿岸纵深至最高山脊线以内的陆域 | 水域范围：一级保护区上游边界向上延伸2000米，下游边界向下延伸200米全部水域；陆域范围：水域长度范围内沿岸纵深至最高山脊线以内的陆域 |
| 调整后 | 苍溪县元坝镇东河泥巴塘集中式饮用水水源保护区 | 河流型 | 东经106。2'44.01",北纬31。49'58.13" | 2000 | 取水口下游100米至取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。一级保护区水域边界沿两岸纵深50米的陆域范围，其中左岸不超过村道临河侧，右岸不超过元石路（X010）临河侧 | 一级保护区下边界向下延伸200米至左岸山沟汇入口上游侧，一级保护区上边界向上游延伸2000米，王家沟自汇入东河口上溯1250米，插江自汇入东河口上溯180米至苍巴高速桥下游侧。多年平均水位线对应的高程线以下的水域范围。一级、二级保护区水域边界沿两岸纵深1000米但不超过流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围 |   | 苍溪县亭子镇嘉陵江长江村集中式饮用水水源保护区 | 河流型 | 东经105。50'25.00",北纬31。49'39.36" | 540 | 取水口下游100米至取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线下，取水口侧的航道边界线到岸边的水域范围。一级保护区水域边界沿右岸纵深50米，但不超过村道临河侧的陆域范围 | 一级保护区下边界向下延伸200米，一级保护区上边界向上延伸2000米，多年平均水位对应的高程线下，取水口侧航道边界线到岸边的水域范围。一级、二级保护区水域边界沿右岸纵深1000米但不超过流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围 |